HC-DFCD-300-A可编程源载板快速使用说明
HC-DFCD-300-A电源快速使用说明
产品技术规格
HC-DFCD-300-A电源，输入单相交流220VAC±10%、50Hz/60Hz,输出直流0~48V，10A，也可以作为电子负载，输入电压范围：。
快速使用步骤
1.将三相电接入绿色端子，“L”220V火线“N”为零线，“PG”为地线与内部电路和外壳连接。

2.连接电流输出端口红色为正，黑色为负。

3.显示屏显示初始状态，Vref为设置的输出电压，Iref为设置的输出电流。

4.上电后可先按“Mode”键进行电流输出设置。
5.进入设置后可以通过按“+”或“-”设置电流,步进值为5A。
6.设置完电流后按“ON/OFF”键即可输出,指示灯绿色常亮。
485远程通讯接口说明
通讯接口上的“G”图标为485通讯的地，接口上的“A”和“B”是485接口可以与远程主机进行通讯。

485通讯协议
1 接口说明
HC-DFCD-300-A电源的485通讯接口配置如下：
表1 通讯接口配置
	项目
	参数

	波特率
	115200bps

	数据位
	8bit

	校验位
	None

	停止位
	1bit



2 通讯格式
采用Modbus-RTU通讯协议。通过0x03、0x06功能码实现寄存器数据的设置和读取。
2.1 读取Modbus寄存器（功能码0x03）
读取Modbus寄存器数据。一次性读取寄存器数量不要超过40个。
举例，读Modbus寄存器数据，开始寄存器地址为0x01，数量为2，上位机指令：
表2 读取Modbus寄存器指令
	字节序号
	定义
	实例
	备注

	1
	地址
	0x01
	默认地址

	2
	功能码
	0x03
	

	3
	寄存器起始地址高8位
	0x00
	

	4
	寄存器起始地址低8位
	0x01
	

	5
	寄存器数量高8位
	0x00
	

	6
	寄存器数量低8位
	0x02
	

	7
	CRC16校验高8位
	0x95
	

	8
	CRC16校验低8位
	0xCB
	


HC-DFCD-300-A电源收到数据后，响应如下：
表3 读取Modbus寄存器响应
	字节序号
	定义
	实例
	备注

	1
	地址
	0x01
	默认地址

	2
	功能码
	0x03
	

	3
	数据字节数量
	0x04
	

	4
	数据1高8位
	0x00
	

	5
	数据1低8位
	0x01
	

	6
	数据2高8位
	0x00
	

	7
	数据2低8位
	0x02
	

	8
	CRC16校验高8位
	0x2A
	

	9
	CRC16校验低8位
	0x32
	


2.2给单个Modbus寄存器写数据（功能码0x06）
把一个值写入到一个Modbus寄存器中。
举例，给地址为0x01的Modbus寄存器写入0x01数据，上位机指令：
表4 写入单个Modbus寄存器指令
	字节序号
	定义
	实例
	备注

	1
	地址
	0x01
	默认地址

	2
	功能码
	0x06
	

	3
	寄存器地址高8位
	0x00
	

	4
	寄存器地址低8位
	0x01
	

	5
	被写入数据高8位
	0x00
	

	6
	被写入数据低8位
	0x01
	

	7
	CRC16校验高8位
	0x19
	

	8
	CRC16校验低8位
	0xCA
	


HC-DFCD-300-A电源收到数据后，响应如下：
表 5 写入单个Modbus寄存器响应
	字节序号
	定义
	实例
	备注

	1
	地址
	0x01
	默认地址

	2
	功能码
	0x06
	

	3
	寄存器地址高8位
	0x00
	

	4
	寄存器地址低8位
	0x01
	

	5
	被写入数据回读高8位
	0x00
	

	6
	被写入数据回读低8位
	0x01
	

	7
	CRC16校验高8位
	0x19
	

	8
	CRC16校验低8位
	0xCA
	


3 寄存器定义
下表为寄存器地址及定义表，各地址详细介绍及作用参见 6 功能及参数配置。
表6 HC-DFCD-300-A Modbus 寄存器定义
	名称
	地址
	类型
	权限
	定义
	默认值

	
	
	
	
	量纲
	范围
	

	工作状态1
	0
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Uint16
	R
	0x00 预充电中
0x01 就绪/停止
0x02 运行 
0x03 故障
	

	工作状态2
	1
	Uint16
	R
	bit0=1 预充继电器闭合 bit1=1 主继电器闭合
	

	故障状态 1
	2
	Uint16
	R
	bit0=1 输入欠压 
bit1=1 输入过压 
bit2=1 输入过流 
bit3=1 输出过压 
bit4=1 输出过流 
	

	故障状态 2
	3
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Uint16
	R
	bit0=1 flash 存储异常
	

	源载指令
	4
	Uint16
	RW
	0x01 电源
0x02 负载
	负载

	工作指令
	5
	Uint16
	W
	0x01 启动
0x02 停止
0x03 故障复位
0xAA 存储数据到 flash 0xBB 恢复默认参数
	

	[bookmark: _Hlk207822611]工作模式
	5
	Uint16
	RW
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]0x01 恒压 
0x02 恒流 
0x03 开环
0x04 恒功率
0x05 恒阻
	0x01

	电压
	7~8
	Uint32
	RW
	0.001V
	0~60V
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]默认5V

	电流
	9~10
	Uint32
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _GoBack]RW
	0.001A
	0~60A
	默认1A

	读取温度
	11
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Uint16
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]RWP
	0.01℃
	0℃~100℃
	

	版本号
	12
	Uint16
	R
	/
	
	0~0xFFFF
	

	从机地址
	13
	Uint16
	RWP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	功率
	20~21
	Uint32
	RW
	0.01W
	0~600W
	

	电阻
	22
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Uint16
	RW
	0.001R
	
	

	电压限值
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]23~24
	Uint32
	RW
	0.001V
	0~60V
	48V

	电流限值
	25~26
	Uint32
	RW
	0.001V
	0~60A
	10A

	电压矫正K
	27
	Uint16
	RWP
	/
	0~65535
	4096

	电压矫正B
	28
	Uint16
	RWP
	/
	0~65535
	0

	电流矫正K
	29
	Uint16
	RWP
	/
	0~65535
	4096

	电压矫正B
	30
	Uint16
	RWP
	/
	0~65535
	0

	电压环 KP
	31
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.1

	电压环 KI
	32
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.01

	电流环 KP
	33
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.1

	电流环 KI
	34
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.01

	功率环 KP
	35
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.1

	功率环 KI
	36
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.01

	恒阻环 KP
	37
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.1

	恒阻环 KI
	38
	float
	RWP
	/
	0. 001~100
	0.01

	
	
	
	
	
	
	

	温度保护值
	39
	[bookmark: OLE_LINK3]Uint16
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]RWP
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]0.01℃
	
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]60℃~100℃
	90.00℃

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4发送示例
表7 HC-DFCD-300A Modbus通讯发送示例-十六进制
	版本号读写
	01 03 00 7B 00 01 F4 13

	设置电流60A
	01 06 00 2B 00 00 F9 C2

	
	01 06 00 2C 00 3C 48 12

	设置电流150A
	01 06 00 2B 00 00 F9 C2

	
	01 06 00 2C 00 96 C8 6D

	设置电流200A
	01 06 00 2B 00 00 F9 C2

	
	01 06 00 2C 00 C8 49 95

	电源开机
	01 06 00 1E 00 01 28 0C

	电源关机
	01 06 00 1E 00 02 68 0D


注意事项
当过温或者输出电流超过设定的输出电流保护的阈值时触发电路过流保护，此时输出电压为0V，蜂鸣器常响，此时长按“Mode”键即可解除保护，再次按下“ON/OFF”键即可再次启动输出。
风扇口无遮挡，面板进风口无遮挡。


image8.png




image1.png





HC


-


DFCD


-


300


-


A


¿É±à³ÌÔ´ÔØ°å¿ìËÙÊ¹ÓÃËµÃ÷


 


HC


-


DFCD


-


300


-


A


µçÔ´


¿ìËÙ


Ê¹ÓÃËµÃ÷


 


产品技术规格


 


HC


-


DFCD


-


300


-


A


电源


，


输入


单相交流


22


0VAC


±


10%


、


50Hz/60Hz,


输出


直流


0~48


V


，


1


0A


，也可以作为电子负载，输入电压范围：


。


 


快速使用步骤


 


1.


将三相电接入绿色端子，“


L


”


22


0V


火线“


N


”为零线，“


PG


”为地线与内部电路和


外壳连接。


 


 


2.


连接电流输出端口红色为正，黑色为负。


 


 


3.


显示屏显示初始状态，


Vref


为设置的输出电压，


Iref


为设置的输出电流。


 


 


4.


上电后可先按“


Mode


”键进行电流输出设置


。


 


5.


进入设置后可以通过按“


+


”或“


-


”设置电流


,


步进值为


5A


。


 


6.


设置完电流后按“


ON/OFF


”键即可输出


,


指示灯绿色常亮


。


 


4


85


远程


通讯


接口说明


 


通讯


接口上的“


G


”


图标为


485


通讯的地


，


接口上的“


A


”和“


B


”是


485


接口可以


与


远程主机


进行通讯。


 




HC - DFCD - 300 - A 可编程源载板快速使用说明   HC - DFCD - 300 - A 电源 快速 使用说明   产品技术规格   HC - DFCD - 300 - A 电源 ， 输入 单相交流 22 0VAC ± 10% 、 50Hz/60Hz, 输出 直流 0~48 V ， 1 0A ，也可以作为电子负载，输入电压范围： 。   快速使用步骤   1. 将三相电接入绿色端子，“ L ” 22 0V 火线“ N ”为零线，“ PG ”为地线与内部电路和 外壳连接。     2. 连接电流输出端口红色为正，黑色为负。     3. 显示屏显示初始状态， Vref 为设置的输出电压， Iref 为设置的输出电流。     4. 上电后可先按“ Mode ”键进行电流输出设置 。   5. 进入设置后可以通过按“ + ”或“ - ”设置电流 , 步进值为 5A 。   6. 设置完电流后按“ ON/OFF ”键即可输出 , 指示灯绿色常亮 。   4 85 远程 通讯 接口说明   通讯 接口上的“ G ” 图标为 485 通讯的地 ， 接口上的“ A ”和“ B ”是 485 接口可以 与 远程主机 进行通讯。  

