冠达快充板(SOURCE)通讯协议
Source的意思是，双向电源向外部提供电能，双向电源工作在电源模式；
发起方为上位机，设置双向电源工作在快充电源模式，
通信参数设置：
SINK的ID为2,波特率200K

1.读取数据
发送：
0B 00 02 20 volh voll curh curl nc nc CRC8 	
//长度+nc+id+指令+2字节当前电源电压(mV)+2字节当前电源电流(mA)+2个预留字节+CRC8校验
回复：
15 00 02 20 VH VL setvh setvl setch setcl NC NC verh verl  NC NC NC NC NC NC CRC8
//长度+nc+ID+指令+2字节读取的电压(0.01V)+2字节source设置电压(mV)+2字节source设置电流(mA)+2字节预留+2字节版本号+6字节预留+CRC8校验
解读：读取数据，双向电源系统主控单元通过串口发给source板，获取source板采集到的VBUS的电压值、设定的电压、电流值，source板的版本号。 
2.读取source的PD协议数据(当前为PDO,PPS,PD3.1,AVS协议时有效)
发送：05 00 02 13 2A
回复：
XX 00 02 13  		//长度(根据实际计算)+NC+ID+指令
00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC NC NC
//源类型(1字节,00为PDO,03为APDO) + PPS类型(1字节,源类型为3时有效,00为SPR PPS,01为EPR AVS,02为SPR AVS) + 最大电压(2字节,mV) + 最小电压(2字节,mA) + 最大电流/功率(2字节,mA/W) + 预留(6字节,当协议类型为02时有效,意义与前6字节一致)
00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC NC NC
......
CRC8
解读：读取当前源端的PD协议数据，填充到双向电源协议功能码为0x14的寄存器中，上位机的回读命令；

对应字节的填充对应为：
……

3.设置CC线
发送：
06 00 02 17 00 2A	//长度+nc+id+指令+CC(0为都选通,1为选择CC1,2为CC2,3为全断开)+CRC8校验
回复：
05 00 02 17 2A		//长度+nc+id+指令+CRC8校验
解读：作为source ，第三个字节ID=0X02;
设置CC线是由双向电源上位机发起设定CC线的模式，命令码是0x17，双向电源系统主控单元接收到，第五个字节是CC的状态，双向电源系统主控单元通过GPIO设定CC1和CC2是开启、断开，此时发命令仅仅是通知SINK，说明当前CC线的设置状态；

4.设置CC线电平
发送：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]06 00 02 16 00 2A	//长度+nc+id+指令+电平等级(0-10,默认7)+CRC8校验
回复：
05 00 02 16 2A		//长度+nc+id+指令+CRC8校验
解读：设置CC线的电平是由sink板进行设置，双向电源协议中要新增功能码；


5. 设置支持的快充协议
发送：
XX 00 02 D0 		//长度(根据实际计算)+NC+ID+指令
00 00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC NC NC
//协议(1字节) + 源类型(1字节,PD协议有效，00为PDO,03为APDO) + PPS类型(1字节,PD协议有效，源类型为3时有效,00为SPR PPS,01为EPR AVS,02为SPR AVS) + 最大电压(2字节,mV) + 最小电压(2字节,mA) + 最大电流/功率(2字节,mA/W) + 预留(6字节,当协议类型为02时有效,意义与前6字节一致)
00 00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC NC NC
......
CRC8
回复：
05 00 02 D0 CRC8

协议字节含义如下：
00	无快充
01	VIFC(暂不支持)
02	FCP
03	SCP
04	预留
05	预留
06	RFC(暂不支持)
07	QC3.0
08	QC2.0
09	AFC
0A	PDO/PPS
0B	预留
0C	UFCS
0D	PD3.1/AVS
0E	VOOC(暂不支持)
[bookmark: _GoBack]解读：上位机发起快充协议的电源设置，写入到双向电源协议相应功能码的寄存器中（比如PD3.1电源设置，对应功能码就是0x24），同时双向电源系统主控单元给source协议板进行参数设置；
先调试PD协议流程，后面继续追加不同负载协议；回复的指令对应协议的指令。





CRC8校验算法如下：

u8 get_crc(u8 *dat,u8 k)
{
	u8 i,res;
	res=0x55;
	for(i=0;i<k;i++){	res=crc8(res,dat[i]);}
	return res;
}

u8 crc8(u8 res,u8 dat)
{
	u8 i,t;
	for(i=0;i<8;i++)
	{
		t=dat^res;
		if((t&0x01)==0x01){res=res^0x18;res>>=1;res|=0x80;}//
		else{res>>=1;}
		dat>>=1;
	}
	return res;
}
http://www.ip33.com/crc.html
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冠达快充板 (SOURCE) 通讯协议   Source 的意思是，双向电源向外部提供 电能，双向电源工作在电源 模式；   发起方为上位机，设置双向电源工作在快充 电源 模式，   通信参数设置：   SINK 的 ID 为 2 , 波特率 200K     1. 读取数据   发送：   0B 00 02 20 volh voll curh curl nc nc CRC8      // 长度 +nc+id+ 指令 +2 字节当前电源电压 (mV)+2 字节当前电源电流 (mA)+2 个预留字节 +CRC8 校验   回复：   15 00 02 20 VH VL setvh setvl setch setcl NC NC verh verl  NC NC NC NC NC NC CRC8   // 长度 +nc+ID+ 指令 +2 字节读取的电压 (0.01V)+2 字节 source 设置电压 (mV)+2 字节 source 设 置电流 (mA)+2 字节预留 +2 字节版本号 +6 字节预留 +CRC8 校验   解读： 读取 数据 ， 双向电源系统主控单元通过串口发给 source 板，获取 source 板采集到的 VBUS 的电压值、设定的电压、电流值， source 板的版本号。     2. 读取 source 的 PD 协议数据 ( 当前为 PDO,PPS,PD3.1,AVS 协议 时有效 )   发送： 05 00 02 13 2A   回复：   XX 00 02 13       // 长度 ( 根据实际计算 )+NC+ID+ 指令   00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC   NC NC   // 源类型 (1 字节 ,00 为 PDO,03 为 APDO) + PPS 类型 (1 字节 , 源类型为 3 时有效 ,00 为 SPR PPS,01 为 EPR AVS,02 为 SPR AVS) +  最大电压 (2 字节 ,mV) +  最小电压 (2 字节 ,mA) +  最大电流 / 功率 (2 字节 ,mA/W) +  预留 (6 字节 , 当协议类型为 02 时有效 , 意义与前 6 字节一致 )   00 00 VMAXH VMAXL VMINH VMINL CURH/PORH CURL/PORL NC NC NC NC NC NC   ......   CRC8   解读：读取当前 源端 的 PD 协议数据，填充到 双向电源协议 功能码为 0x 14 的寄存器中，上位 机的回读命令；  

