电源测试参数表
一、C1/C2单口PPS1测试（两口参数一样）
	NO.
	输入电压
	输出电压档
	定电压
	输出电流范围
	杂讯

	1
	230VAC
/50Hz
	PPS: 5.0~11V
	CV: 9V
	4.275~4.725A
	<200mV

	2
	PD协议测试



二、C1/C2单口PPS2测试（两口参数一样）
	NO.
	输入电压
	输出电压档
	定电压
	输出电流范围
	杂讯

	1
	230VAC
/50Hz
	PPS: 5.0~21V
	CV: 19V
	1.85~2.15A
	<200mV

	2
	PD协议测试



三、C1单口AVS模式测试
	NO.
	输入电压
	输出电压
	定电流
	输出电压范围
	杂讯
	输入功率

	1
	230VAC
/50Hz
	9.0V
	3.0A
	8.85~9.15V
	/
	/

	2
	
	20.0V
	2.25A
	19.35~20.65V
	
	



四、A1单口SSCP模式测试
	NO.
	输入电压
	输出电压
	定电流
	输出电压范围
	杂讯
	输入功率

	1
	230VAC
/50Hz
	10.0V
	2.25A
	9.56~10.49V
	/
	/



五、两口组合输出测试
	NO.
	输入电压
	输出端口
	电压档
	定电流
	输出电压范围
	备注

	1
	230VAC
/50Hz
	C1
	20V
	1.5A
	19.01~20.99V
	C1(30W)+
C2(15W)

	
	
	C2
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	

	2
	
	C1
	20V
	1.5A
	19.01~20.99V
	C1(30W)+
A1(15W)

	
	
	A1
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	

	3
	
	C2
	5V
	1.5A
	4.76~5.24V
	C2+A1两口共享15W

	
	
	A1
	5V
	1.5A
	4.76~5.24V
	



六、C1+C2+A1三口组合输出测试
	NO.
	输入电压
	输出端口
	电压档
	定电流
	输出电压范围
	备注

	1
	230VAC
/50Hz
	C1
	20V
	1.5A
	19.01~20.99V
	C1(30W)+
C2(7.5W)+A1(7.5W)

	
	
	C2
	5V
	1.5A
	4.76~5.24V
	

	
	
	A1
	5V
	1.5A
	4.76~5.24V
	





七、C1与C2两口同时插入测试（两口参数一样）
	NO.
	输入电压
	输出端口
	电压档
	定电流
	输出电压范围
	杂讯
	输入功率

	1
	264VAC
/47Hz
	C1/C2单口
测试画面
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	<120mV
	18.15~18.5W

	2
	
	
	
	3.8A
	0~3V
	
	

	3
	
	
	
	空载
	4.93~5.24V
	
	

	4
	
	
	
	短路
	0~3V
	
	

	5
	
	
	
	空载
	4.93~5.24V
	
	<0.3W

	6
	
	
	9V
	3.0A
	8.56~9.44V
	
	/

	7
	
	
	15V
	3.0A
	14.2~15.74V
	
	

	8
	
	
	20V
	2.25A
	19.21~20.64V
	<200mV
	48.6~50.5W

	9
	
	
	
	空载
	19.71~20.64V
	/
	/

	10
	
	
	
	2.82A
	0~5V
	
	

	11
	90VAC
/63Hz
	C1/C2单口
测试画面
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	<120mV
	18.15~18.5W

	12
	
	
	20V
	2.25A
	19.21~20.64V
	<200mV
	48.6~50.5W



八、A1单口测试
	NO.
	输入电压
	输出端口
	电压档
	定电流
	输出电压范围
	杂讯
	输入功率

	1
	264VAC
/47Hz
	
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	<120mV
	/

	2
	
	
	
	3.8A
	0~3V
	
	

	3
	
	
	
	空载
	4.93~5.24V
	
	

	4
	
	
	
	短路
	0~3V
	
	

	5
	
	
	
	空载、D+/-
	2.55~2.85V
	/
	/

	6
	
	
	9V
	2.0A
	8.56~9.44V
	
	

	7
	
	
	12V
	1.5A
	11.41~12.59V
	<120mV
	/

	8
	
	
	
	空载
	11.89~12.59V
	
	

	9
	
	
	
	1.95A
	0~5V
	/
	

	10
	90VAC
/63Hz
	
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V
	<120mV
	/

	11
	
	
	12V
	1.5A
	11.41~12.59V
	<120mV
	/







