◆  HC POWER TEST SYSTEM
PRODUCT INTRODUCTION
MULTI-PROTOCOL BIDIRECTIONAL

QMP4810-S多协议可编程双向电源

用于快充产品的协议研发、功率验证与自动化测试。
一套设备，覆盖电源 SOURCE 与负载 SINK 两种角色，支持多协议配置、量测、切换和自动测试。
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产品简介
01 / PRODUCT OVERVIEW
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
QMP4810-S 是一款面向 USB 快充与电源管理产品研发的多协议可编程双向电源。每个通道可独立配置为电源 SOURCE 或负载 SINK，完成协议供电、协议受电、输出控制、电子负载、实时量测和自动化测试。
核心价值：把协议握手、功率输出、电子负载和量测数据放到同一个可重复执行的测试链路中。
产品特点
02 / PRODUCT FEATURES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4  四通道独立运行
CH1~CH4 独立配置角色、协议、CC 线、目标电压和目标电流，适合多样品并行验证。
⇄  电源与负载双角色
同一通道可在 SOURCE 和 SINK 之间切换，支持自举连接、角色切换和双向验证。
⚡  多协议覆盖
覆盖标准协议、QC、PD/PPS、FCP、AFC、SCP、UFCS 等常用快充协议族。
M  可编程电压电流
电压、电流、协议挡位和 CC 线均可由上位机配置，适合固定档位与动态调节测试。
▣  实时量测与保护
采集电压、电流、功率、纹波、D+/D- 等数据，并结合电压稳定、电流卸载和故障状态判断。
↻  自动化测试与老化
支持协议遍历、参数切换、通道组合、自举测试和长时间老化测试。
HC POWER TEST SYSTEM 02


[bookmark: _GoBack]技术规格参数
07 / SPECIFICATIONS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
	参数
	参数值

	参数名称
	参数值


【快充协议】
	参数
	参数值

	快充协议（电源）
	QC2.0、QC3.0、PD3.0、PD3.1、UFCS 等

	快充协议（负载）
	QC2.0、QC3.0、PD3.0、PD3.1、UFCS、PPS 等


【基本规格】
	参数
	参数值

	型号
	QMP4810-S

	电压
	2 ~ 48V

	电流
	0 ~ 10A

	功率
	300W Max（单通道）

	通道数
	四路隔离通道

	模式
	可编程双向电源（电源 / 负载双向，CV / CC）

	功能
	短路保护测试、、OCP测试、负载动态测试


【恒压模式】
	参数
	参数值

	电压设定量程
	2 ~ 48V

	电压设定分辨率
	10mV

	电压设定精度(23±5℃)
	±(0.05%+0.05%FS)

	电压回读量程
	2 ~ 48V

	电压回读分辨率
	1mV

	电压回读精度(23±5℃)
	±(0.05%+0.05%RD)

	电压温度系数(0~40℃)
	50ppm

	电压纹波噪声
	≤20mVrms / ≤50mVpp（CV）


【DVM测量】
	参数
	参数值

	范围
	0 ~ 48V

	分辨率
	1mV

	精度
	±(0.05%+0.05%FS+20ppm/℃)


【恒流模式】
	参数
	参数值

	电流设定量程
	0 ~ 10A

	电流设定分辨率
	10mA

	电流设定精度(23±5℃)
	±(0.05%+0.05%FS)

	电流回读范围
	0 ~ 10A

	电流回读分辨率
	1mA

	电流回读精度(23±5℃)
	±1%


【保护功能】
	参数
	参数值

	过压保护（OVP）
	可设定（默认 50V）

	过流保护（OCP）
	可设定（默认 10.5A）

	过功率保护（OPP）
	可设定（默认 300W）

	过温保护（OTP）
	可设定（默认 85℃）

	短路
	短路：支持（自动关断）


【整机参数】
	参数
	参数值

	交流输入
	AC 90~264V，47~63Hz

	耐压(输出对大地)
	输入-输出 1500VAC / 1min

	温度规格
	0~40℃，湿度 <80%RH（无凝露）；存储 -20~70℃

	工作环境
	使用海拔 ≤2000m

	尺寸
	2U

	通讯接口
	RS485（Modbus-RTU / 115200bps）
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