电源功能测试报告
电源功能测试报告
基于电源功能测试用例生成的双周期执行报告
	测试对象
	C1/C2/A1多口电源输出
	文档状态
	待执行

	数据来源
	电源测试参数表及测试格式截图
	编制日期
	2026-08-11

	测试周期
	周期1 / 周期2
	执行结论
	待执行




1. 报告说明
当前未提供任何实测值、执行日期或缺陷记录，因此本报告仅建立执行框架，所有用例状态均为“未执行”，不得作为通过结论。
2. 测试环境
	被测样机/SN
	待填写
	固件版本
	待填写

	交流电源
	支持90~264VAC、47~63Hz
	电子负载
	待填写型号/编号

	协议仪
	PD/PPS/AVS/SSCP，待填写型号
	测量设备
	万用表、示波器、功率计

	环境条件
	温度/湿度待填写
	测试人员
	待填写


3. 执行汇总
	测试周期
	用例总数
	Pass
	Failed
	Block
	未执行
	通过率
	结论

	周期1
	8
	0
	0
	0
	8
	N/A
	待执行

	周期2
	8
	0
	0
	0
	8
	N/A
	待执行


4. 用例执行矩阵
	用例编号
	级别
	用例名称
	需求规格
	周期1状态
	周期1日期
	周期1备注
	周期2状态
	周期2日期
	周期2备注

	CHRG-PWR-A-001
	A
	C1/C2单口PPS1输出测试（两口参数一致）
	PWR-PPS1-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-002
	A
	C1/C2单口PPS2输出测试（两口参数一致）
	PWR-PPS2-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-003
	A
	C1单口AVS模式输出测试
	PWR-AVS-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-004
	A
	A1单口SSCP模式输出测试
	PWR-SSCP-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-005
	A
	两口组合输出及功率分配测试
	PWR-COMB-002
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-006
	A
	C1+C2+A1三口组合输出及功率分配测试
	PWR-COMB-003
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-007
	A
	C1与C2同时插入的单口输出、保护及低压输入测试
	PWR-C1C2-ALL-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	

	CHRG-PWR-A-008
	A
	A1单口输出、保护及低压输入测试
	PWR-A1-ALL-001
	未执行
	
	
	未执行
	
	




5. 详细执行记录
CHRG-PWR-A-001  C1/C2单口PPS1输出测试（两口参数一致）
	用例编号
	CHRG-PWR-A-001
	用例级别
	A

	用例名称
	C1/C2单口PPS1输出测试（两口参数一致）
	需求规格编号
	PWR-PPS1-001

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；C1、C2分别连接PD/PPS协议仪、电子负载、数字万用表及示波器；测试前确认输出关闭。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
分别选择C1和C2端口，确认两端口按相同参数执行。
通过协议仪请求PPS 5.0~11V，并设置CV为9V。
接入电子负载，记录输出电流、输出稳定性及纹波/杂讯。
执行PD协议兼容性测试并记录异常信息。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	C1/C2单口
	PPS 5.0~11V；CV 9V
	输出电流4.275~4.725A；杂讯<200mV
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	PD协议
	按协议仪测试项执行
	协议协商和输出切换正常；无异常复位或掉电
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-002  C1/C2单口PPS2输出测试（两口参数一致）
	用例编号
	CHRG-PWR-A-002
	用例级别
	A

	用例名称
	C1/C2单口PPS2输出测试（两口参数一致）
	需求规格编号
	PWR-PPS2-001

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；C1、C2分别连接PD/PPS协议仪、电子负载、数字万用表及示波器；测试前确认输出关闭。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
分别选择C1和C2端口，确认两端口按相同参数执行。
通过协议仪请求PPS 5.0~21V，并设置CV为19V。
接入电子负载，记录输出电流、输出稳定性及纹波/杂讯。
执行PD协议兼容性测试并记录异常信息。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	C1/C2单口
	PPS 5.0~21V；CV 19V
	输出电流1.85~2.15A；杂讯<200mV
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	PD协议
	按协议仪测试项执行
	协议协商和输出切换正常；无异常复位或掉电
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-003  C1单口AVS模式输出测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-003
	用例级别
	A

	用例名称
	C1单口AVS模式输出测试
	需求规格编号
	PWR-AVS-001

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；C1连接支持AVS的协议仪、电子负载和电压测量设备。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
请求C1进入AVS模式。
设置9.0V输出并施加3.0A负载，记录输出电压。
设置20.0V输出并施加2.25A负载，记录输出电压。
检查调压过程、稳态输出及异常保护。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	C1 AVS
	9.0V / 3.0A
	输出8.85~9.15V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C1 AVS
	20.0V / 2.25A
	输出19.35~20.65V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-004  A1单口SSCP模式输出测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-004
	用例级别
	A

	用例名称
	A1单口SSCP模式输出测试
	需求规格编号
	PWR-SSCP-001

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；A1连接支持SSCP的协议仪、电子负载和电压测量设备。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
请求A1进入SSCP模式。
设置10.0V输出并施加2.25A负载。
记录稳态输出电压并检查协议交互、调压过程及异常保护。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	A1 SSCP
	10.0V / 2.25A
	输出9.56~10.49V；协议和输出正常
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-005  两口组合输出及功率分配测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-005
	用例级别
	A

	用例名称
	两口组合输出及功率分配测试
	需求规格编号
	PWR-COMB-002

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；C1、C2、A1按测试组合连接独立协议仪、电子负载和电压测量设备。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
连接C1+C2，分别请求20V和5V，并按规定负载加载。
连接C1+A1，分别请求20V和5V，并按规定负载加载。
连接C2+A1，两口均请求5V并同时加载。
记录各口输出电压、电流以及功率分配状态，检查插拔和负载变化过程。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	C1+C2
	C1: 20V/1.5A
	19.01~20.99V；C1 30W + C2 15W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C1+C2
	C2: 5V/3.0A
	4.76~5.24V；C1 30W + C2 15W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C1+A1
	C1: 20V/1.5A
	19.01~20.99V；C1 30W + A1 15W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C1+A1
	A1: 5V/3.0A
	4.76~5.24V；C1 30W + A1 15W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C2+A1
	C2: 5V/1.5A
	4.76~5.24V；两口共享15W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	C2+A1
	A1: 5V/1.5A
	4.76~5.24V；两口共享15W
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-006  C1+C2+A1三口组合输出及功率分配测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-006
	用例级别
	A

	用例名称
	C1+C2+A1三口组合输出及功率分配测试
	需求规格编号
	PWR-COMB-003

	预置条件
	样机功能正常；输入电源设为230VAC/50Hz；C1、C2、A1同时连接协议仪、电子负载和电压测量设备。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
C1请求20V，C2和A1分别请求5V。
C1施加1.5A负载，C2和A1分别施加1.5A负载。
记录三口输出电压、电流和总功率分配。
检查同时插入、同时加载和卸载过程是否出现重启、掉电或异常切换。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	230VAC/50Hz
	三口同时输出
	C1: 20V/1.5A
	19.01~20.99V；C1 30W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	三口同时输出
	C2: 5V/1.5A
	4.76~5.24V；C2 7.5W
	
	未执行
	未执行
	

	230VAC/50Hz
	三口同时输出
	A1: 5V/1.5A
	4.76~5.24V；A1 7.5W
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-007  C1与C2同时插入的单口输出、保护及低压输入测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-007
	用例级别
	A

	用例名称
	C1与C2同时插入的单口输出、保护及低压输入测试
	需求规格编号
	PWR-C1C2-ALL-001

	预置条件
	样机功能正常；C1与C2同时插入；被测端口连接协议仪、电子负载、电压表、示波器和功率计；另一端口保持插入状态；分别准备264VAC/47Hz及90VAC/63Hz输入。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
在264VAC/47Hz下，分别对C1和C2执行5V、9V、15V、20V稳态输出测试。
在5V档执行3.8A过载、短路、空载、D+/D-电压及空载输入功率测试。
在20V档执行2.25A额定负载、空载及2.82A过载测试。
切换至90VAC/63Hz，复测5V/3.0A及20V/2.25A。
C1、C2交换被测角色，确认参数一致。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	264VAC/47Hz
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V；杂讯<120mV；输入18.15~18.5W
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	3.8A
	0~3V；过载保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	空载
	4.93~5.24V；D+/D-为2.55~2.85V
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	短路
	0~3V；短路保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	空载
	4.93~5.24V；输入功率<0.3W
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	9V
	3.0A
	8.56~9.44V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	15V
	3.0A
	14.26~15.74V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	20V
	2.25A
	19.21~20.64V；杂讯<200mV；输入48.6~50.5W
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	20V
	空载
	19.71~20.64V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	20V
	2.82A
	0~5V；过载保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	90VAC/63Hz
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V；杂讯<120mV；输入18.15~18.5W
	
	未执行
	未执行
	

	90VAC/63Hz
	20V
	2.25A
	19.21~20.64V；杂讯<200mV；输入48.6~50.5W
	
	未执行
	未执行
	




CHRG-PWR-A-008  A1单口输出、保护及低压输入测试
	用例编号
	CHRG-PWR-A-008
	用例级别
	A

	用例名称
	A1单口输出、保护及低压输入测试
	需求规格编号
	PWR-A1-ALL-001

	预置条件
	样机功能正常；A1连接协议仪、电子负载、电压表、示波器和功率计；分别准备264VAC/47Hz及90VAC/63Hz输入。
	执行状态
	未执行

	周期1
	编号：____  日期：____  状态：未执行
	周期2
	编号：____  日期：____  状态：未执行


测试过程
在264VAC/47Hz下执行5V、9V、12V稳态输出测试。
在5V档执行3.8A过载、短路、空载及D+/D-电压测试。
在12V档执行1.5A额定负载、空载及1.95A过载测试。
切换至90VAC/63Hz，复测5V/3.0A及12V/1.5A。
执行记录
	输入条件
	模式/电压档
	负载条件
	预期结果
	实测结果
	周期1
	周期2
	备注

	264VAC/47Hz
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V；杂讯<120mV
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	3.8A
	0~3V；过载保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	空载
	4.93~5.24V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	短路
	0~3V；短路保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	5V
	空载、D+/-
	4.92~5.24V；D+/- 2.55~2.85V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	9V
	2.0A
	8.56~9.44V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	12V
	1.5A
	11.41~12.59V；杂讯<120mV
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	12V
	空载
	11.89~12.59V；输出稳定
	
	未执行
	未执行
	

	264VAC/47Hz
	12V
	1.95A
	0~5V；过载保护动作
	
	未执行
	未执行
	

	90VAC/63Hz
	5V
	3.0A
	4.76~5.24V；杂讯<120mV
	
	未执行
	未执行
	

	90VAC/63Hz
	12V
	1.5A
	11.41~12.59V；杂讯<120mV
	
	未执行
	未执行
	




6. 缺陷与偏差记录
	编号
	关联用例
	问题描述
	严重级别
	处理状态
	责任人
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7. 测试结论
	总体结论
	待执行，暂无通过/失败结论
	遗留风险
	待测试后填写

	测试负责人
	待填写
	审核人
	待填写

	签署日期
	待填写
	发布状态
	草稿
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